Гидропосев газонов

Создание дернового покрытия методом гидропосева 

 Предприятие ООО ЛАП "Сады Сибири" - это компания, внедряющая на территории Сибирского региона передовые технологии, методы и оборудование, используемые в области комплексного озеленения городов, обустройства и озеленения частных владений, спортивных комплексов, а также решения технологических задач по контролю за эрозией почвы. 
Проблема закрепления, стабилизации и озеленения искусственно создаваемых и естественных откосов является в настоящее время чрезвычайно сложной и актуальной. Для решения этой проблемы компания внедрила технологию создания дернового покрытия методом гидропосева. 

Экономическая эффективность применения технологии 

Гидропосевный метод укрепления и задернения откосов и склонов имеет ряд премуществ перед существующими методами: 
•	скорость выполнения работ. 
•	отсутствие технологичестких этапов, требующих применения тяжелой строительной техники. 
•	легкий вес и удобная упаковка используемых материалов (низкие транспотные расходы, возможноть приготовления спецсмеси на месте проведения работ). 
высокая надежность результата робот 
•	дешевизна 
Применение данной технологии многогранно: 
•	Укрепление откосов земляного полотна автомобильных дорог 
•	Искусственное создание насыпей с большой крутизной откоса 
•	Контроль за эрозией набережных, берегов озер и рек 
•	Оросительные и дренажные каналы 
•	Укрепление устоев мостов 
•	Используя различные дезодорирующие добавки, гидропосев широко используется для закрытия мусорных свалок 
•	Восстановление ландшафта после жизнедеятельности человека 
•	Контроль за эрозией почвы в естественных условиях (закрепление осыпей, восстановление оползневых участков) 
Укрепление откосов автомобильных дорог, насыпей, устоев мостов 

Технологические этапы производства работ: 
•	Очистка откоса от мусора 
•	Создание заданного уклона откоса (планировка) 
•	Внесение растительной земли слоем 5-10 см 
•	Улучшение физических свойств почвы 
•	Окончательная планировка откоса 
•	Гидропосев трав или укладка рулонного дерна 
•	На откосах большой крутизны (более 45°) перед отсыпкой растительным грунтом закрепляются геоячейки правильной шестиугольной формы. 
Когда геоячейки растянуты, они становятся стабильны по размеру и композитная структура (геоячейки + грунт) обеспечивает удержание грунта без движения и хорошую водопроницаемость, тем самым, снижается износ, уменьшается эрозия и увеличивается несущая способность грунта. 

На откосах большой крутизны с существующим растительным слоем применяются геоматы. 
Трехмерная структура мата защищает верхний слой земли и закрепляет прорастающие побеги, образуя единый блок, обладающий очень большой сопротивляемостью к дождевым потокам и движению почвы. 
После очистки откоса от мусора и создания уклона геомат легко монтируется на рабочую поверхность. 
После этого производится гидропосев трав. При крутизне откоса менее 45° его укрепление геоячейками или геоматами необязательно. 

Технология гидропосева 
Технология гидропосева позволяет создать высококачественный газон на откосах с крутизной до 50°. Спецоборудование может распылять посевную смесь на расстоянии 50 м, позволяя вести работу в труднодоступных местах. 
Компания "САДЫ СИБИРИ" обладает установкой, позволяющей засеять до 8000 м2 в день. 

Спецсмесь для гидропосева состоит из:
•	Мульчирующего материала, окрашенного экологически чистыми красителями для визуального восприятия качества нанесения во время работы (отсутствие пропусков, равномерность). 
•	Гидрогель - удерживает, накапливает и постепенно отдает влагу, препятствует перегреву почвы. 
•	Клейковина - экологически чистое вещество, являющееся связующим материалом для мульчирующих компонентов. 
•	Комплексные удобрения, структуризаторы , улучшители почвы. 
•	Травосмесь, специально подобранная для конкретных условий произрастания. 
Имеет в составе травы с стержневой корневой системой, уходящей в грунт до 2 м. После нанесения спецсмеси через 2-3 часа образуется корочка, предотвращающая эрозию почвы и смыв семян газонных трав (дождь, ветер, птицы). 
Под ней образуется микроклимат, создающий благоприятные условия для произрастания семян. Через 4-10 дней происходят всходы газонной травы. В результате газон не только выполняет функции сугубо практические, т.е. предотвращает эрозию почвы, но имеет декоративный вид. 

Укрепление берегов водоемов, оросительных и дренажных каналов, а также других мест, подвергающихся затоплению. 

Выбор геосинтетики и компонентав спецсмеси гидропосева для решения этих задач зависит от многих параметров. 
После проведения работ обеспечивается необходимая защита от эрозии и поддерживается качественный растительный покров выше нормального уровня воды.