***Быстро и качественно! Установка автоматики на распашные ворота, шлагбаумов!***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИКИ*** | ***КАРТИНКА*** | ***ХАРАКТЕРИСТИКА*** | ***СОСТАВ КОМПЛЕКТА*** | ***СТОИМОСТЬ*** |
| **Комплект автоматики для откатных ворот. Производство Китай.** |  | **Электромеханический привод для откатных ворот массой створки 2000кг.**  **Автоматическое закрывание ворот;**  **Регулировка усилия в фазе закрывания;**  **Регулировка усилия в фазе открывания;**  **Регулировка усилия в фазе замедления;**  **Регулировка скорости замедления;**  **Логика управления 4-х шаговая / 3-х шаговая;**  **Отключение фотоэлементов в фазе открывания;**  **Автоматическое тестирование фотоэлементов;**  **Предупреждающий сигнал перед открытием ворот;**  **Возможность 2-х кнопочного управления «Открыть"-"Закрыть»;**  **Программирование пультов дистанционно, по радиоканалу;**  **Технические параметры**  **Интенс. использования: Промышленная**  **Макс. масса створки, Кг: 2000**  **Напряжение (двигателя), В: ~230В 50Гц**  **Напряжение (питающее), В: ~230В 50Гц**  **Скорость открывания, м/мин: 9**  **Тип концевого выключателя: микровыключатель**  **Масса устройства, Кг: 25**  **Класс защиты: IP54**  **Диапазон температур, ° C: — 20 +60** | **1 электропривод,**  **1 блок управления,**  **2 пульта ДУ,**  **1 лампа проблесковая,  4м зубчатая рейка** | **130 000тг.**  **С монтажом.** |
| **Комплект автоматики для откатных ворот. Производство Италия.** |  | **Максимальный вес ворот 700 кг**  **блок управления ALPHA**  **Питание 230В 50Гц.**  **Потребляемая мощность 290Вт**  **Уровень защиты IP 24**  **Защита от препятствия механическая**  **Интенсивность бытовой**  **Скорость вращения на выходе 48 об/мин**  **Скорость движения ворот 8.5 м/мин**  **Модуль шестерни 4**  **Температура работы -20 С +60 С**  **Температурная защита встроенная**  **Вес 15 кг** | **Электропривод - 1шт.**  **CVZ-S зубчатая линейка М4 с крепежом, 30x8**  **MITTO 2-12 Пульт дистанционный 2-х канальный -2шт., Инструкция (mitto rus.pdf)**  **RAY X 220 V Лампа проблесковая 220В с антенной** | **170 000тг.**  **С монтажом.** |
| **Комплект автоматики для откатных ворот. Производство Италия.** |  | **Максимальный вес ворот 1500кг**  **блок управления ALPHA**  **Питание 230В 50Гц.**  **Потребляемая мощность 290Вт**  **Уровень защиты IP 24**  **Защита от препятствия механическая**  **Интенсивность бытовой**  **Скорость вращения на выходе 48 об/мин**  **Скорость движения ворот 8.5 м/мин**  **Модуль шестерни 4**  **Температура работы -20 С +60 С**  **Температурная защита встроенная**  **Вес 15 кг** | **Электропривод - 1шт.**  **CVZ-S зубчатая линейка М4 с крепежом, 30x8**  **MITTO 2-12 Пульт дистанционный 2-х канальный -2шт., Инструкция (mitto rus.pdf)**  **RAY X 220 V Лампа проблесковая 220В с антенной** | **200 000тг.**  **С монтажом.** |

**Владимир. Контакты: 8 701 717 29 16.**