***Быстро и качественно! Установка автоматики на распашные ворота, шлагбаумов!***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИКИ*** | ***КАРТИНКА*** | ***ХАРАКТЕРИСТИКА*** | ***СОСТАВ КОМПЛЕКТА*** | ***СТОИМОСТЬ*** |
| **Комплект автоматики для откатных ворот. Производство Китай.**  |  | **Электромеханический привод для откатных ворот массой створки 2000кг.**  **Автоматическое закрывание ворот;**  **Регулировка усилия в фазе закрывания;**  **Регулировка усилия в фазе открывания;**  **Регулировка усилия в фазе замедления;**  **Регулировка скорости замедления;**  **Логика управления 4-х шаговая / 3-х шаговая;**  **Отключение фотоэлементов в фазе открывания;**  **Автоматическое тестирование фотоэлементов;**  **Предупреждающий сигнал перед открытием ворот;**  **Возможность 2-х кнопочного управления «Открыть"-"Закрыть»;**  **Программирование пультов дистанционно, по радиоканалу;**  **Технические параметры**  **Интенс. использования: Промышленная**  **Макс. масса створки, Кг: 2000**  **Напряжение (двигателя), В: ~230В 50Гц**  **Напряжение (питающее), В: ~230В 50Гц**  **Скорость открывания, м/мин: 9**  **Тип концевого выключателя: микровыключатель**  **Масса устройства, Кг: 25**  **Класс защиты: IP54**  **Диапазон температур, ° C: — 20 +60** | **1 электропривод,****1 блок управления,****2 пульта ДУ,****1 лампа проблесковая, 4м зубчатая рейка** | **130 000тг.****С монтажом.** |
| **Комплект автоматики для откатных ворот. Производство Италия.**  |  | **Максимальный вес ворот 700 кг****блок управления ALPHA****Питание 230В 50Гц.****Потребляемая мощность 290Вт****Уровень защиты IP 24****Защита от препятствия механическая****Интенсивность бытовой****Скорость вращения на выходе 48 об/мин****Скорость движения ворот 8.5 м/мин****Модуль шестерни 4****Температура работы -20 С +60 С****Температурная защита встроенная****Вес 15 кг** | **Электропривод - 1шт.****CVZ-S зубчатая линейка М4 с крепежом, 30x8** **MITTO 2-12 Пульт дистанционный 2-х канальный -2шт., Инструкция (mitto rus.pdf)** **RAY X 220 V Лампа проблесковая 220В с антенной** | **170 000тг.****С монтажом.** |
| **Комплект автоматики для откатных ворот. Производство Италия.**  |  | **Максимальный вес ворот 1500кг****блок управления ALPHA****Питание 230В 50Гц.****Потребляемая мощность 290Вт****Уровень защиты IP 24****Защита от препятствия механическая****Интенсивность бытовой****Скорость вращения на выходе 48 об/мин****Скорость движения ворот 8.5 м/мин****Модуль шестерни 4****Температура работы -20 С +60 С****Температурная защита встроенная****Вес 15 кг** | **Электропривод - 1шт.****CVZ-S зубчатая линейка М4 с крепежом, 30x8** **MITTO 2-12 Пульт дистанционный 2-х канальный -2шт., Инструкция (mitto rus.pdf)** **RAY X 220 V Лампа проблесковая 220В с антенной** | **200 000тг.****С монтажом.** |

**Владимир. Контакты: 8 701 717 29 16.**