|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИКИ*** | ***КАРТИНКА*** | ***ХАРАКТЕРИСТИКА*** | ***СОСТАВ КОМПЛЕКТА*** | ***СТОИМОСТЬ*** |
| **Комплект автоматики для распашных ворот. Производство Китай. Модель В-400** |  | **Блок управления: PKD****Интенс. использования: 100%****Макс. масса створки, Кг: 300****Макс. размер створки, м: 3,0****Напряжение (двигателя), В: ~24В 50ГЦ****Напряжение (питающее), В: ~220В 50ГЦ****Потребляемая мощность, Вт: 40 x 2****Время открывания, сек: 26****Угол открывания, Град: 90****Шаг рабочего хода, мм: 400****Тип концевого выключателя: магнитный****Защита: встроенная****Тип разблокировки: механический, ключ****Масса устройства, Кг: 7.7****Класс защиты: IP54****Диапазон температур, ° C: -20 +50** | **2 электропривода,****1 блок управления,****2 пульта ДУ,****1 лампа проблесковая** | **150 000тг.****С монтажом.** |
| **Комплект автоматики для распашных ворот. Производство Италия. PHOBOS L BT KIT.** |  | **Питание: 24В +-10%****Потребляемая мощность - 40 Вт****Максим. вес створки - 250 кг****Максим. ширина створки – 1,8 м****Рабочий ход стержня - 280 мм****Скорость движения стержня 14 мм/сек****Реакция на препятствие - Обеспечивается блоком управления****Открывание вручную - разблокиратор с ключом****Интенсивность (открывание в 24 часа) - 60****Температура работы - -20 гр.С +60 гр.С****Уровень защиты IP44****Вес электропривода - 5 кг** | **Электропривод PHOBOS BT- 2шт.****Блок управления LIBRA MA R – 1 шт.****Двухканальный пульт д/у MITTO 2 - 1шт.****Бликер с антенной LAMPO – 1 шт** | **220 000тг.****С монтажом.** |
| Шлагбаум автоматический MOOVI 30, Италия, BFT |  | **Блок управления: ALPHA BOM (встроен) Интенс. использования: Интенсивное (промышленное) Ширина проезда, макс., м: 3.0 Напряжение (двигателя), В: ~230В, 50Гц Напряжение (питающее), В: ~230В, 50Гц Потребляемая мощность, Вт: 300 Время открывания, сек: 4 Угол открывания, Град: 90 Тип концевого выключателя: встроеный, механический, регулируемый Защита: встроеная Тип разблокировки: механический, рукоятка Масса устройства, Кг: 36 Класс защиты: IP24 Диапазон температур, ° C: —20 — +55** | Стойка шлагбаума, стрела 3м, вставка для стрелы 3м., площадка под бетонирование, кнопка звонковая, пульт ДУ, бликер со встроенной антенной | **300 000тг. С монтажом.** |
| Автоматический шлагбаум серии B-606, 6 метров. Китай.  |  | **Блок управления: встроен Интенс. использования: Интенсивное (промышленное) Ширина проезда, макс., м: 6.0 Напряжение (двигателя), В: ~230В, 50Гц Напряжение (питающее), В: ~230В, 50Гц Потребляемая мощность, Вт: 90 Время открывания, сек: 6 Угол открывания, Град: 90 Тип концевого выключателя: встроенный, регулируемый Защита: встроенная Тип разблокировки: механический, рукоятка Масса устройства, Кг: 36 Класс защиты: IP44 Диапазон температур, ° C: —20 — +50** | Стойка шлагбаума, установочная площадка, стрела алюминиевая 6м., опора под стрелу бетонируемая, 2 пульта ДУ, лампа проблесковая | **200 000тг.С монтажом.** |

***Быстро и качественно! Установка автоматики на распашные ворота, шлагбаумов!***

**Владимир. Контакты: 8 701 717 29 16.**