|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИКИ*** | ***КАРТИНКА*** | ***ХАРАКТЕРИСТИКА*** | ***СОСТАВ КОМПЛЕКТА*** | ***СТОИМОСТЬ*** |
| **Комплект автоматики для распашных ворот. Производство Китай. Модель В-400** |  | **Блок управления: PKD**  **Интенс. использования: 100%**  **Макс. масса створки, Кг: 300**  **Макс. размер створки, м: 3,0**  **Напряжение (двигателя), В: ~24В 50ГЦ**  **Напряжение (питающее), В: ~220В 50ГЦ**  **Потребляемая мощность, Вт: 40 x 2**  **Время открывания, сек: 26**  **Угол открывания, Град: 90**  **Шаг рабочего хода, мм: 400**  **Тип концевого выключателя: магнитный**  **Защита: встроенная**  **Тип разблокировки: механический, ключ**  **Масса устройства, Кг: 7.7**  **Класс защиты: IP54**  **Диапазон температур, ° C: -20 +50** | **2 электропривода,**  **1 блок управления,**  **2 пульта ДУ,**  **1 лампа проблесковая** | **150 000тг.**  **С монтажом.** |
| **Комплект автоматики для распашных ворот. Производство Италия. PHOBOS L BT KIT.** |  | **Питание: 24В +-10%**  **Потребляемая мощность - 40 Вт**  **Максим. вес створки - 250 кг**  **Максим. ширина створки – 1,8 м**  **Рабочий ход стержня - 280 мм**  **Скорость движения стержня 14 мм/сек**  **Реакция на препятствие - Обеспечивается блоком управления**  **Открывание вручную - разблокиратор с ключом**  **Интенсивность (открывание в 24 часа) - 60**  **Температура работы - -20 гр.С +60 гр.С**  **Уровень защиты IP44**  **Вес электропривода - 5 кг** | **Электропривод PHOBOS BT- 2шт.**  **Блок управления LIBRA MA R – 1 шт.**  **Двухканальный пульт д/у MITTO 2 - 1шт.**  **Бликер с антенной LAMPO – 1 шт** | **220 000тг.**  **С монтажом.** |
| Шлагбаум автоматический MOOVI 30, Италия, BFT |  | **Блок управления: ALPHA BOM (встроен)  Интенс. использования: Интенсивное (промышленное)  Ширина проезда, макс., м: 3.0  Напряжение (двигателя), В: ~230В, 50Гц  Напряжение (питающее), В: ~230В, 50Гц  Потребляемая мощность, Вт: 300  Время открывания, сек: 4  Угол открывания, Град: 90  Тип концевого выключателя: встроеный, механический,  регулируемый  Защита: встроеная  Тип разблокировки: механический, рукоятка  Масса устройства, Кг: 36  Класс защиты: IP24  Диапазон температур, ° C: —20 — +55** | Стойка шлагбаума, стрела 3м, вставка для стрелы 3м., площадка под бетонирование, кнопка звонковая, пульт ДУ, бликер со встроенной антенной | **300 000тг.  С монтажом.** |
| Автоматический шлагбаум серии B-606, 6 метров. Китай. |  | **Блок управления: встроен  Интенс. использования: Интенсивное (промышленное)  Ширина проезда, макс., м: 6.0  Напряжение (двигателя), В: ~230В, 50Гц  Напряжение (питающее), В: ~230В, 50Гц  Потребляемая мощность, Вт: 90  Время открывания, сек: 6  Угол открывания, Град: 90  Тип концевого выключателя: встроенный, регулируемый  Защита: встроенная  Тип разблокировки: механический, рукоятка  Масса устройства, Кг: 36  Класс защиты: IP44  Диапазон температур, ° C: —20 — +50** | Стойка шлагбаума, установочная площадка, стрела алюминиевая 6м., опора под стрелу бетонируемая, 2 пульта ДУ, лампа проблесковая | **200 000тг. С монтажом.** |

***Быстро и качественно! Установка автоматики на распашные ворота, шлагбаумов!***

**Владимир. Контакты: 8 701 717 29 16.**