**моб. 8 775 952 61 45. 8705 296 18 23.**

 **КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ.**

**МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ КЛАССА «РУКАН-5»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Основа | Вескг\м² | Цена за 1 м.кв. | Площадь рулона, м² |
| Более5 000 м² | От 2 000 до5 000 м² | До 2 000 м² |
| СБС-модифицированный наплавляемый материал Гибкость на брусе R=25 мм. При t=-25 С°,итеплостойкость + 95 С°( Срок службы 20-25 лет, Нормируется по развесу битумного вяжущего |
| Рукан 51 СПП – пленка с двух сторон | стеклоткань | 3 |  |  | 1200 | 10 |
| Рукан 53 СКПн – посыпка темная | стеклоткань | 4 | 1200 | 1300 | 1400 | 10 |
| Рукан 51 ЭПП – пленка с двух сторон | полиэстер | 3 |  |  |  | 10 |

**МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ КЛАССА «РУКАН-3»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Основа | Вескг\м² | Цена за 1 м.кв. | Площадь рулона, м² |
| Более5 000 м² | От 2 000 до5 000 м² | До 2 000 м² |
| СБС- модифицированный наплавляемый материал Гибкость на брусе R=25 мм. При t=-15 С°,итеплостойкость + 90 С°( Срок службы 15-20 лет, Нормируется по развесу битумного вяжущего |
| Рукан 31 СПП – пленка с двух сторон | стеклоткань | 3 |  |  | 1000 | 10 |
| Рукан 33 СКПн – посыпка темная | стеклоткань | 4 | 900 | 1050 | 1150 | 10 |

**МАТЕРИАЛЫ ЭКОНОМ КЛАССА «РУКАН-1»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Основа | Вескг\м² | Цена за 1 м.кв. | Площадь рулона, м² |
| Более5 000 м² | От 2 000 до5 000 м² | До 2 000 м² |
| Наплавляемый материал Гибкость на брусе R=25 мм. При t=0 С°, теплостойкость + 80 С°(Срок службы 10-15 лет), Нормируется по развесу битумного вяжущего |
| Рукан 11 ХПП – пленка с двух сторон | стеклохолст | 3 |  |  | 700 | 10 |
| Рукан 13 ХКПн - посыпка темная | стеклохолст | 4 | 700 | 750 | 800 | 10 |
| Рукан 11 СПП – пленка с двух сторон | стеклоткань | 3 |  |  | 800 | 10 |
| **Рукан 13 СКПн - посыпка темная** | **стеклоткань** | **4** | **800** | **900** | **1000** | **10** |
| **В стоимость м² указанной цены кровельного покрытия входит материал; выполнение работ и пр. расходы**. |
| СБС- модифицированный наплавляемый материал | **Материалы «Техно НИКОЛЬ»** | Гибкость на брусе R=25 мм. При t=-25 С°,итеплостойкость + 95 С° |
| Срок службы 15-25 лет, Нормируется по развесу битумного вяжущего |
| Биполь ТКП стандарт кдасс | стеклоткань | 4 |  |  | 1400 | 10  |
| Унифлекс ЭКП бизнес класс | стеклоткань | 4 |  |  | 1600 | 10 |

Выполнение работ с материалом заказчика

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Более 5000 м² | От 2000 до 5000 м² | До 2000 м²Цена за м² |
| Устройство кровельного покрытия |  |  | договорная |

 Устройство цементной стяжки договорная

Цены действительны до 01.10.2013г.

 Лашевич Г.П, \\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\ МП.