|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Область применения** | **Цена,** **руб/кг** |
| **Эмульсол ЭКС-А** | *Используется для приготовления эмульсий, предназначенных для смазки* *форм в производстве железобетонных изделий* | 27,0 |
| **Эмульсол ЭКС-М** | *Используется для приготовления эмульсий, предназначенных для смазки* *форм в производстве железобетонных изделий с коррозийной* *устойчивостью к черным металлам* | 29,0 |
| **Укринол 1** | *2-10%-ные водные эмульсии на различных операциях обработки сталей,* *чугуна и цветных металлов* | 31,2 |
| **Эмульсол ЭГТ** | *10-30%-ные водные эмульсии применяемые при обработке металлов* *(сталь различных марок) – резанием, шлифованием, протягиванием* | 30,0 |
| **МР-7** | *Применяется на операциях протягивания и нарезания резьбы* *легированных, нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов* | 31,8 |
| **Судьфофрезол** | *Применяется на операциях протягивания и нарезания резьбы сталей и* *сплавов, когда требуется повышенное пластифицирование поверхности* | 31,3 |