|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Назначение** | **Опт.**  **цена** | **Розн. тнг.** |
| **&Kcy;&acy;&rcy;&acy;&tcy; &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &pcy;&rcy;&icy;&iecy;&mcy;&ncy;&ocy;-&kcy;&ocy;&ncy;&tcy;&rcy;&ocy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ncy;&ocy;-&pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy; Карат** | Центральный блок(ЦБ) + блок индикации и упр. (БИУ), 24 зоны (расширение до 250 ШС), журнал событий (30000), дальность распределения системы по проводному интерфейсу не менее 1 км, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 20 480 | 21195 |
| **&Kcy;&acy;&rcy;&acy;&tcy; - &bcy;&lcy;&ocy;&kcy; &rcy;&acy;&scy;&shcy;&icy;&rcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &shcy;&lcy;&iecy;&jcy;&fcy;&ocy;&vcy; (&Bcy;&SHcy;&Scy;4)Карат БШС-4** | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле  БШС4 предназначен для расширения информационной емкости прибора КАРАТ, сбора, анализа и передачи в ЦБ информации о состоянии охранных и пожарных извещателей, а также линий оповещения. Кроме того, БШС4 осуществляет прием и выполнение команд от ЦБ, а также запуск местного оповещения. | 3 490 | 3925 |
| &Ocy;&bcy;&ocy;&rcy;&ucy;&dcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &dcy;&lcy;&yacy; &ocy;&rcy;&gcy;&acy;&ncy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &pcy;&ucy;&lcy;&softcy;&tcy;&acy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy;. &Bcy;&lcy;&ocy;&kcy; &rcy;&acy;&scy;&shcy;&icy;&rcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &shcy;&lcy;&iecy;&jcy;&fcy;&ocy;&vcy;. &Dcy;&ocy;&pcy;&ocy;&lcy;&ncy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&iecy; 4 &shcy;&lcy;&iecy;&jcy;&fcy;&acy; &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy;**Карат БШС-4П** | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле, встроенный РИП под аккумулятор 2.2 Ач | 7 460 | 8390 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/kvartc.jpg Кварц вар. 1** | 1 зона, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 1,2 Ач | 6 830 | 7680 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/kvartc.jpg Кварц вар. 2** | 1 зона, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 1,2 Ач | 7 600 | 8550 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/kvartc.jpg Кварц вар. 3** | 1 зона, 1 ПЦН, под аккумулятор 1,2 Ач | 5 530 | 6245 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit2.jpg Гранит-2** | 2 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 11 330 | 12745 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit2.jpgГранит-4** | 4 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 12 520 | 14085 |
| **&Ocy;&bcy;&ocy;&rcy;&ucy;&dcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &dcy;&lcy;&yacy; &ocy;&rcy;&gcy;&acy;&ncy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &pcy;&ucy;&lcy;&softcy;&tcy;&acy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy;. &Ocy;&bcy;&hardcy;&iecy;&kcy;&tcy;&ocy;&vcy;&ycy;&jcy; &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &Gcy;&rcy;&acy;&ncy;&icy;&tcy;-3&Lcy;. 3 &shcy;&lcy;&iecy;&jcy;&fcy;&acy; &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; Гранит-3** | 3 зоны, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB | 11 030 | 12400 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit5.jpgГранит-5** | 5 зон, 2 ПЦН, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB | 11 990 | 13480 |
| **&Ocy;&bcy;&ocy;&rcy;&ucy;&dcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &dcy;&lcy;&yacy; &ocy;&rcy;&gcy;&acy;&ncy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &pcy;&ucy;&lcy;&softcy;&tcy;&acy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy;. &Ocy;&bcy;&hardcy;&iecy;&kcy;&tcy;&ocy;&vcy;&ycy;&jcy; &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &Gcy;&rcy;&acy;&ncy;&icy;&tcy;-8&Lcy;. 8 &shcy;&lcy;&iecy;&jcy;&fcy;&ocy;&vcy; &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy;Гранит-8** | 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB | 14 010 | 15760 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit5.jpgГранит-12** | 12 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB | 14 830 | 16680 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit_24_var3.jpgГранит-16** | 16 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 17 080 | 19215 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit_24_var3.jpg**Гранит-24** | 24 зоны, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач | 18 490 | 20800 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit_24m.jpgГранит-16 с ВП** | 16 зон, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, выносная панель | 17 400 | 19575 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit_24m.jpgГранит-24 с ВП** | 24 зоны, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, выносная панель | 18 810 | 21160 |
| **&TScy;&icy;&rcy;&kcy;&ocy;&ncy;. &Pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &pcy;&rcy;&icy;&iecy;&mcy;&ncy;&ocy;-&kcy;&ocy;&ncy;&tcy;&rcy;&ocy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ncy;&ocy;-&pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy;. &Pcy;&Pcy;&Kcy;&Ocy;&Pcy;.Циркон-3** | 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 8 500 | 9560 |
| **&TScy;&icy;&rcy;&kcy;&ocy;&ncy;. &Pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &pcy;&rcy;&icy;&iecy;&mcy;&ncy;&ocy;-&kcy;&ocy;&ncy;&tcy;&rcy;&ocy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ncy;&ocy;-&pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy;. &Pcy;&Pcy;&Kcy;&Ocy;&Pcy;.Циркон-5** | 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 9 090 | 10225 |
| **Циркон-6** | 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 9 510 | 10698 |
| &Pcy;&Pcy;&Kcy;&Ocy;&Pcy; &TScy;&icy;&rcy;&kcy;&ocy;&ncy; &vcy;&ncy;&ucy;&tcy;&rcy;&icy;  **Циркон-8** | 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 2,2 Ач | 10 230 | 11500 |
| http://im4-tub-kz.yandex.net/i?id=563462836-40-72&n=21**Пирит вар.1** | 12 зон, 4 ПЦН, пожарный прибор, 6 реле, под аккумулятор 7 Ач | 12 100 | 13600 |
| http://im8-tub-kz.yandex.net/i?id=161010238-13-72&n=21**Пирит вар.2** | 12 зон, 4 ПЦН, пожарный прибор, 12 реле, под аккумулятор 7 Ач | 14 460 | 16265 |
| **Приборы для индивидуальной охраны** | | | |
| GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&yacy; &Gcy;&rcy;&acy;&ncy;&icy;&tcy;-2&Acy;. &Pcy;&iecy;&rcy;&iecy;&dcy;&acy;&chcy;&acy; &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&acy; &tcy;&rcy;&iecy;&vcy;&ocy;&gcy;&icy; &pcy;&ocy; GSM/&Gcy;&Tcy;&Scy; &kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&acy;&mcy; &scy;&vcy;&yacy;&zcy;&icy;.**Гранит-2А** | 2 зоны, GSM-терминал, автодозвон по линиям ГТС, речевые сообщения, РИП | 30 190 | 33960 |
| GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&yacy; &Gcy;&rcy;&acy;&ncy;&icy;&tcy;-4&Acy;. &Pcy;&iecy;&rcy;&iecy;&dcy;&acy;&chcy;&acy; &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&acy; &tcy;&rcy;&iecy;&vcy;&ocy;&gcy;&icy; &pcy;&ocy; GSM/&Gcy;&Tcy;&Scy; &kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&acy;&mcy; &scy;&vcy;&yacy;&zcy;&icy;.**Гранит-4А** | 4 зоны, GSM-терминал, автодозвон по линиям ГТС, речевые сообщения, РИП | 33 290 | 37451 |
| **&Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &scy; &rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy;&mcy;&icy; Гранит-5РА** | **5 безпроводных зон, до 32 датчиков, 2-SIM терминал, автодозвон и SMS, речевые сообщения, до 200 м до датчиков.** | **32 080** | **36090** |
| **&Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &scy; &rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy;&mcy;&icy; Гранит-12РА** | **12 безпроводных зон, до 32 датчиков, 2-SIM терминал, автодозвон и SMS, речевые сообщения, до 200 м до датчиков.** | **42 420** | **47720** |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/rapid_3.jpg**Express-GSM** | **Беспроводный автономный ИК извещатель с функцией передачи извещений на сотовый телефон по GSM каналу.** | **13 750** | **15465** |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/express2.jpg**Express-GSM вар.2** | **Беспроводный автономный ИК извещатель с функцией передачи извещений на сотовый телефон по GSM каналу. Работает с Призма-С.** | **14 200** | **15975** |
| &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy; &dcy;&lcy;&yacy; &ocy;&rcy;&gcy;&acy;&ncy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &icy;&ncy;&dcy;&icy;&vcy;&icy;&dcy;&ucy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ocy;&jcy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy; &dcy;&lcy;&yacy; &gcy;&acy;&rcy;&acy;&zhcy;&acy; &dcy;&acy;&chcy;&icy; &kcy;&vcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&rcy;&ycy; &kcy;&ocy;&tcy;&tcy;&iecy;&dcy;&zhcy;&acy;Защити себя сам | [минимальный комплект оборудования, необходимый для организации автономной охраны небольших объектов (гаражи, дачные дома, офисы, квартиры, овощехранилища и т.д.)](http://www.arsenal-sib.ru/zss/) | 9 690 | 10901 |
| Радиоканальные брелки, извещатели и оповещатели для Гранита-5РА(12РА) | | | |
| **&Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &scy; &rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy;&mcy;&icy;. &Rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &dcy;&acy;&tcy;&chcy;&icy;&kcy; &dcy;&vcy;&icy;&zhcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; Рапид-Р2** | **Объемный радиоканальный извещатель, 433 МГц, дальность обнаружения 10 м, антисаботажная зона, дальность действия радиоканала в прямой видимости 300 м** | **4 380** | **4925** |
| **&Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &scy; &rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy;&mcy;&icy;. &Rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &mcy;&acy;&gcy;&ncy;&icy;&tcy;&ocy;&kcy;&ocy;&ncy;&tcy;&acy;&kcy;&tcy;&ncy;&ycy;&jcy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy; Полюс-Р2** | **Магнитоконтактный радиоканальный извещатель, 433 МГц, вход для подключения внешних извещателей, порт Touch Memory с трансляцией кода на центральный прибор, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м** | **4 110** | **4620** |
| **&Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &scy; &rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy;&mcy;&icy;. &Rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &dcy;&ycy;&mcy;&ocy;&vcy;&ocy;&jcy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy; ДИП-Р2** | **Дымовой оптико-электронный радиоканальный извещатель, 433 МГц, дальность действия радиоканала в прямой видимости 230 м** | **4 570** | **5140** |
| **&Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &scy; &rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy;&mcy;&icy;. &Rcy;&acy;&dcy;&icy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &rcy;&ucy;&chcy;&ncy;&ocy;&jcy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy; ИПР-Р2** | **Ручной пожарный радиоканальный извещатель, 433 МГц, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м** | **4 460** | **5000** |
| **&Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &scy; &rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy;&mcy;&icy;. &Rcy;&acy;&dcy;&icy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &bcy;&rcy;&iecy;&lcy;&ocy;&kcy; &dcy;&lcy;&yacy; &pcy;&ocy;&scy;&tcy;&acy;&ncy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy;/&scy;&ncy;&yacy;&tcy;&icy;&yacy; &scy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy; Призма-Р2** | **безпроводной светозвуковой оповещатель, 85 дБ, 3 года в режиме ожидания и 1 часнепрерывной работы, 2 батареи, работает совместно с приборами Гранит-5РА (-12РА).** | **6 390** | **7180** |
| **&Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; GSM &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &scy; &rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&yacy;&mcy;&icy;. &Rcy;&acy;&dcy;&icy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &bcy;&rcy;&iecy;&lcy;&ocy;&kcy; &dcy;&lcy;&yacy; &pcy;&ocy;&scy;&tcy;&acy;&ncy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy;/&scy;&ncy;&yacy;&tcy;&icy;&yacy; &scy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy; Брелок БН-Р2** | **Брелок носимый радиоканальный, 3 кнопки, динамическое кодирование, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м** | **2 290** | **2575** |
| **Извещатели** | | | |
| **&Rcy;&ucy;&chcy;&ncy;&ocy;&jcy; &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ncy;&ocy;-&pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy; &Icy;&Pcy;&Rcy;535-7ИП-535-7** | ручной пожарный извещатель, IP41, встроенные компоненты для подключения без внешней обвязки к приборам Циркон, Карат, Гранит, Кварц, Пирит  предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной сигнализации.      Этот извещатель можно применять и для оповещения о пожаре. | 810 | 910 |
| **&Icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy; &pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&rcy;&khcy;&ncy;&ocy;&scy;&tcy;&ncy;&ycy;&jcy; &zcy;&vcy;&ucy;&kcy;&ocy;&vcy;&ocy;&jcy; &Icy;&Ocy;329-17 &Scy;&Ocy;&Ncy;&Acy;&Rcy;. &Dcy;&acy;&tcy;&chcy;&icy;&kcy; &rcy;&acy;&zcy;&bcy;&icy;&tcy;&icy;&yacy; &scy;&tcy;&iecy;&kcy;&lcy;&acy;ИО 329-17 "Сонар"** | извещатель охранный поверхностный звуковой, встроенный тампер, дискретная регулировка чувствительности.  Извещатель может быть установлен на стене, потолке или на торце оконного проема. | **1 830** | **2055** |
| http://www.arsenal-npo.ru/pozharnyj_izvewatel/ip/ip_101.jpg  **ИП 101-1А-А1** | **Пожарный тепловой максимальный извещатель ИП101-1А-А1** служит для обнаружения признаков пожара (повышение температуры среды). Тревожное извещение формируется при достижении температуры окружающей среды порогового значения. Тепловой 54˚С, с индикатором | 430 | 480 |
| http://www.arsenal-npo.ru/pozharnyj_izvewatel/ip/ip_101_2.jpg**ИП 101-1А-А3** | тепловой 70˚С, с индикатором   |  |  | | --- | --- | | Номинальная температура срабатывания | +54...+65 °С | | 430 | 480 |
| http://www.arsenal-npo.ru/pozharnyj_izvewatel/ip/ip_101_1.jpg**ИП 101-3А** | тепловой максимально-дифференциальный, 70˚С, с индикатором | 610 | 685 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/polus.jpgИО 102-32 «Полюс»** | охранный, магнитоконтактный | 180 | 200 |
| http://www.arsenal-npo.ru/pozharnyj_izvewatel/ip/danko.jpg**ИП 212-63 «Данко»** | дымовой, оптико-электронный,служит для обнаружения признаков пожара (задымленности).      Извещатель предназначен для круглосуточной работы с любым приемно-контрольным прибором, обеспечивающим постоянное (или знакопеременное) напряжение питания в шлейфе сигнализации и воспринимающим сигнал «Пожар» в виде дискретного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности. | **840** | **945** |
| http://www.arsenal-npo.ru/pozharnyj_izvewatel/danko_2.jpg ИП 212-63М «Данко-2» | дымовой, оптико-электронный точечный, с индикатором, контроль с помощью магнита, автоматическая компенсация запыленности, 75 мкА | 950 | 1065 |
| &Rcy;&acy;&pcy;&icy;&dcy; - &icy;&zcy;&vcy;&iecy;&shchcy;&acy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&jcy; &ocy;&bcy;&hardcy;&iecy;&mcy;&ncy;&ycy;&jcy; &ocy;&pcy;&tcy;&icy;&kcy;&ocy;-&ecy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy;&rcy;&ocy;&ncy;&ncy;&ycy;&jcy; - &dcy;&acy;&tcy;&chcy;&icy;&kcy; &dcy;&vcy;&icy;&zhcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy;Рапид | ИК извещатель, 18 м, от –30˚С, кронштейн, тампер | 1 310 | 1470 |
| Рапид вар.2 | ИК извещатель, 18 м, от –30˚С, без тампера, кронштейн | 1 180 | 1320 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/rapid2.jpgРапид-3 | ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, кронштейн, тампер, питание по шлейфу, 70 мкА | 1 420 | 1595 |
| **http://www.arsenal-sib.ru/input_page/rapid3_v2.jpgРапид-3 вар.2** | **ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, кронштейн, тампер, питание по шлейфу, 70 мкА, антисаботажная зона** | **1 390** | **1560** |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/rapid_3.jpgРапид вар.4 | ИК извещатель, 15 м, от –30˚С, тампер, кронштейн, 14 мА, антисаботажная зона, память тревоги, режим тестовых проходов | 1 390 | 1560 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/lider.jpgЛидер | Тревожная радиокнопка, 2 канала, 100-150м, 434 МГц, 2 брелока, 2 мощных реле (3 А) | 5 640 | 6345 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/lider.jpgЛидер вар.2 | Тревожная радиокнопка, 1 канал, 100-150м, 434 МГц, 1 брелок, 1 мощное реле (3 А) | 4 480 | 5040 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/lider_3.jpgЛидер вар.3 | Тревожная радиокнопка, 1 канал, 100-150м, 434 МГц, 1 брелок, 1 мощное реле (3 А) | 4 860 | 5460 |
| Оповещатели | | | |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/prizma-100.jpg Призма-100 | световой, 12 В, 30 мА | 530 | 595 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/prizma_102.jpg Призма-102 "Выход" | световой указатель «Выход», 12 В, 20 мА, металлический корпус | 1 070 | 1200 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/prizma_102_2.jpg Призма-102 "Влево" | световой указатель «Влево», 12 В, 20 мА, металлический корпус | 1 070 | 1200 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/prizma_102_2.jpg Призма-102  "Вправо" | световой указатель «Вправо», 12 В, 20 мА, металлический корпус | 1 070 | 1200 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/poroshok.jpgПризма-102 "ШЫГУ" | световой указатель «ШЫГУ», 12 В, 20 мА, металлический корпус | 1 070 | 1200 |
| Призма-102 "ВЫХОД ШЫГУ" | световой указатель «ВЫХОД ШЫГУ», 12 В, 20 мА, металлический корпус | 1 070 | 1200 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/prizma_200.jpg Призма-200 | светозвуковой оповещатель, 12 В | 1 500 | 1680 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/opow_prizma_200i.jpg Призма-200И | светозвуковой оповещатель, 12 В, контроль линии и управление по шине питания | 1 670 | 1875 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/prizma_201.jpg Призма-201 | светозвуковой оповещатель, 12 В, компактная, металлич. корпус | 1 590 | 1785 |
| **Призма-С** | **безпроводной светозвуковой оповещатель, 85-95 дБ, 9 мес от 1-й батареи, работает совместно с Express-GSM вар.2** | **4 650** | **5230** |
| **Пожаротушение** | | | |
| &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy;Пирит-ПУ | 1 зона пожарной сигнализации, 1 зона охранной сигнализации, управление пожаротушением, до 24 модулей пожаротушения, под АКБ 2,2 Ач | 12 880 | 14490 |
| http://im4-tub-kz.yandex.net/i?id=306497009-58-72&n=21 Пирит-БПТ | Блок пожаротушения, на 4 модуля пожаротушения (порошковое, аэрозольное) | 3 600 | 4050 |
| Радиоканальная система Лидер-Р | | | |
| http://im8-tub-kz.yandex.net/i?id=108966805-60-72&n=21Комплект Лидер-Р | РПУ Лидер-Р, Рапид-Р, Полюс-Р, считыватель TM | 11 540 | 12980 |
| http://im5-tub-kz.yandex.net/i?id=89702177-41-72&n=21Полюс-Р | Радиоканальный магнитоконтактный извещатель, от -10°С, возможность подключения считывателя и трансляции по радиоканалу кода ключей Touch Memory на ППКОП | 3 550 | 3990 |
| Рапид-Р | Радиоканальный ИК-извещатель, 15 м, от -10°С, кронштейн, антисаботажная зона | 4 210 | 4730 |
| Система речевого оповещения пожарная Рокот | | | |
| C&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&ycy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &icy; &ucy;&pcy;&rcy;&acy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &ecy;&vcy;&acy;&kcy;&ucy;&acy;&tscy;&icy;&iecy;&jcy;. &Pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ocy;&iecy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy;. &Pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &Rcy;&ocy;&kcy;&ocy;&tcy; Рокот | речевой, 2 сообщения по 8 сек, 8 Вт | 5 100 | 5735 |
| C&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&ycy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &icy; &ucy;&pcy;&rcy;&acy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &ecy;&vcy;&acy;&kcy;&ucy;&acy;&tscy;&icy;&iecy;&jcy;. &Pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ocy;&iecy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy;. &Pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &Rcy;&ocy;&kcy;&ocy;&tcy;-2 Рокот-2 | речевой, 2 акустич. канала (4 линии), 60 Вт, 5 сообщений, микрофонный вход, вход ГО и ЧС, до 40 АС-2-2, АС-3-2, АС-3-4 | 19 460 | 21890 |
| C&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&ycy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &icy; &ucy;&pcy;&rcy;&acy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &ecy;&vcy;&acy;&kcy;&ucy;&acy;&tscy;&icy;&iecy;&jcy;. &Pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ocy;&iecy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy;. &Pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &Rcy;&ocy;&kcy;&ocy;&tcy;-3 Рокот-3 | речевой, с акустической системой, 3 Вт | 3 060 | 3440 |
| C&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&ycy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &icy; &ucy;&pcy;&rcy;&acy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &ecy;&vcy;&acy;&kcy;&ucy;&acy;&tscy;&icy;&iecy;&jcy;. &Pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ocy;&iecy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy;. &Pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &Rcy;&ocy;&kcy;&ocy;&tcy;-3, &vcy;&acy;&rcy;&icy;&acy;&ncy;&tcy; 2 Рокот-3 вар. 2 | речевой, с акустической системой + световой указатель, 3 Вт | 3 300 | 3710 |
| C&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&ycy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &icy; &ucy;&pcy;&rcy;&acy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &ecy;&vcy;&acy;&kcy;&ucy;&acy;&tscy;&icy;&iecy;&jcy;. &Pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&ocy;&iecy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy;. &Pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &Rcy;&ocy;&kcy;&ocy;&tcy;-4 Рокот-4 | речевой, 2 линии оповещения, 2 сообщения, лин. вход | 5 650 | 6355 |
| АС-2-1 | акустическая система, 5 Вт, 4 Ом | 1 680 | 1890 |
| http://im8-tub-kz.yandex.net/i?id=444951642-61-72&n=21АС-2-2 | акустическая система, 5 Вт, согласующий трансформатор | 1 950 | 2190 |
| АС-2-3 | акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, световой указатель | 2 010 | 2260 |
| АС-2-4 | акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, световой указатель, согласующий трансформатор | 2 280 | 2565 |
| http://im2-tub-kz.yandex.net/i?id=270310897-01-72&n=21АС-3-1 | угловая акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м | 1 720 | 1935 |
| http://im2-tub-kz.yandex.net/i?id=475459647-00-72&n=21АС-3-2 | угловая акустическая система, 5 Вт, согл. трансформатор, 84-88 дБ | 1 950 | 2190 |
| &Acy;&kcy;&ucy;&scy;&tcy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&acy;&yacy; &kcy;&ocy;&lcy;&ocy;&ncy;&kcy;&acy; 5 &vcy;&tcy;. &Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; АС-3-3 | потолочная акустическая система, 5 Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м | 1 720 | 1935 |
| http://im6-tub-kz.yandex.net/i?id=332444867-49-72&n=21АС-3-4 | потолочная акустическая система, 5 Вт, согл. трансформатор, 84-88 дБ | 1 950 | 2190 |
| Радиоканальная система речевого оповещения пожарная Рокот-Р | | | |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/rokot_r.jpgРокот-Р | радиоканальный прибор управления оповещением, до 50 АС-Р, 434 МГц | 9 680 | 10890 |
| АС-Р | акустическая система, 2 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный) | 6 380 | 7170 |
| Радиоканальная система речевого оповещения пожарная Рокот-Р2 | | | |
| &Rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&iecy; &scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&ycy; &rcy;&iecy;&chcy;&iecy;&vcy;&ocy;&gcy;&ocy; &ocy;&pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &Rcy;&ocy;&kcy;&ocy;&tcy;-&Rcy;2 Рокот-Р2 | Прибор управления оповещением, поводное подключение до 16 радиорасширителей Рокот-Р2. Возможность организации нескольких зон оповещения. | 12 880 | 14490 |
| Радиорасширитель Рокот-Р2 | радиорасширитель. До 15 АС-Р2, 433 МГц, 4 частотные литеры | 11 700 | 13160 |
| АС-Р2 | акустическая система, 3 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный) | 7 750 | 8715 |
| АС-Р2-220 | акустическая система, 3 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (осн. и резервный), встроенный блок питания на 220В. | 7 750 | 8715 |
| Видеонаблюдение | | | |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/gorizont_m.jpgГоризонт-М | видеосервер, в комплекте с ПО, каналы: 4 видео, 1 аудио, под аккум. 2,2 Ач, металлический корпус, BNC-разъемы | 47 090 | 52970 |
| Система контроля доступа | | | |
| Курс-100 вар.2 | 2 зоны, 2 ПЦН, контроль доступа, управление 2-мя замками | 7 050 | 7930 |
| Видеодомофоны | | | |
| Горизонт VDP-111 | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью | 26 720 | 30060 |
| Горизонт VDP-111Р | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. Может управляться с помощью брелоков | 29 250 | 32900 |
| &Vcy;&icy;&dcy;&iecy;&ocy;&dcy;&ocy;&mcy;&ocy;&fcy;&ocy;&ncy; &scy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &fcy;&ucy;&ncy;&kcy;&tscy;&icy;&yacy;&mcy;&icy;Горизонт VDP-120 | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями | 26 720 | 30060 |
| Горизонт VDP-120Р | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. Может управляться с помощью брелоков | 29 250 | 32900 |
| Комплект Горизонт VDP-111 | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. В комплекте с цветной вызывной панелью. | 35 840 | 40320 |
| Комплект Горизонт VDP-111Р | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях (квартиры, офисы), оборудованных подъездным домофоном и/или вызывной видеопанелью. Может управляться с помощью брелоков. В комплекте с цветной вызывной панелью. | 38 900 | 43760 |
| Комплект Горизонт VDP-120 | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. В комплекте с цветной вызывной панелью. | 35 840 | 40320 |
| Комплект Горизонт VDP-120Р | Цветная видеодомофонная панель для установки в помещениях, оборудованных двумя вызывными видеопанелями. Может управляться с помощью брелоков. В комплекте с цветной вызывной панелью. | 38 900 | 43760 |
| Прочее | | | |
| http://www.arsenal-sib.ru/other/alink.jpg **AR-Link N5R** | **Сетевой коммутатор 4 порта по 10 Мб/сек и 1 порт 100 Мб/сек** | **6 600** | **7425** |
| CR123 | Элемент питания (батарея), 3В, 1300 мА/ч | 570 | 640 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/tmem.jpg DS-1990 | Ключ Touch Memoru ™ | 230 | 255 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/proximity_card.gif **Proximity карта** | **Proximity карта** | **200** | **225** |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/usb_programmator.jpg USB-программатор | для ППКОП Карат, Гранит-16, Гранит-24, Курс-100, Циркон | 6 230 | 6995 |
| **Аккумулятор 1,3-12** | **Аккумулятор необслуживаемый 12В, 1.3 А/ч** | **1 000** | **1125** |
| Аккумулятор 2,3-12 | Аккумулятор  **необслуживаемый** 12В, 2.3 А/ч | 1 640 | 1845 |
| **Аккумулятор 4.5-12** | **Аккумулятор необслуживаемый 12В, 4.5 А/ч** | **1 780** | **1995** |
| **Аккумулятор 7-12** | **Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7.0 А/ч** | **2 140** | **2400** |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/tc35i_antenna.jpg Антенна 905 GSM | внешняя антенна для GSM-терминала, 5 дБ | 4 440 | 4995 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/bgz_1.jpg БГЗ-1 | Блок грозозащиты на 1 шлейф сигнализации | 1 830 | 2055 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/brv_1.jpg БРВ | Блок Реле Внешний. Перекидное реле =24В / ~250 В, 6 А, управляющее напряжение: 10-14 В, упр. ток: 30...40 мА, предохранитель, индикация | 1 290 | 1450 |
| Брелок | Дополнительный брелок для радиокнопки «Лидер» | 1 960 | 2200 |
| Датчик температуры | Жгут с термодатчиком для «Курс-100» вар.1 | 900 | 1010 |
| **Клавиатура "Портал" вар.2** | **Универсальная кодонаборная панель. Преобразует код с клавиатуры в код ТМ. Подходит ко всем приборам, производства НПО "Сибирский Арсенал"** | **2 130** | **2395** |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/port_Touch_Memory_new.jpg Порт TM | Считывателя ключей Touch Memory, встроенный индикатор | 380 | 425 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/programmator.jpg Программатор | для ППКУОП Гранит-2, Гранит-4 | 3 510 | 3945 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/ps01.jpg ПС-01 | бесконтактный считыватель Proximity карт, дальность 80 мм | 1 790 | 2010 |
| **Радиобрелок БН-1С** | **Дополнительный брелок для Express-GSM** | **1 940** | **2180** |
| **Радиобрелок БН-3С** | **Дополнительный брелок для Express-GSM вер.2** | **2 260** | **2540** |
| **Система Карат** | | | |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/karat_biu.jpgКарат с БИУ TFT | Центральный блок + блок индикации и упр. **с сенсорным дисплеем**, 24 зоны (расширение до 250 ШС), **журнал событий (30000)**, длина проводного интерфейса не менее 1 км, 4 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 12 Ач, поддержка блоков реле БР-4 и блоков БШС-4 | 45 820 | 51540 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/br-4.jpgКарат БР-4 | 4 реле 3А/~250/=36, внешнее питание, индикация, контроль, предназначен для расширения возможностей "Карат" с БИУ TFT | 3 760 | 4230 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/karat_bshs4.jpgКарат БШС-4 | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле | 3 490 | 3920 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/bshs_4p.jpgКарат БШС-4П | 4 зоны, эл. ключ, 2 реле, встроенный РИП под аккумулятор 1.2 Ач | 7 460 | 8390 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/rokot_2.jpgРокот-2 вар.К | Прибор управления речевым оповещением, 2 зоны оповещения (по 2 линии), 60 Вт, 5 сообщений, микрофонный вход, вход ГО и ЧС, до 40 АС-2-2, АС-3-2, АС-3-4. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT». Возможность гибкого управления оповещением с помощью сценариев. | 20 740 | 23330 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/pirit_pu.jpgПирит-ПУ | Прибор управления пожаротушением, Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT». Возможность гибкого управления пожаротушением с помощью сценариев.1 зона пожарной сигнализации, управление пожаротушением, до 24 модулей пожаротушения, под АКБ 2,2 Ач | 12 880 | 14490 |
| Шкафы контрольно-пусковые | | | |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shkp_04.jpgШКП-004 вар.1 | Шкаф контрольно-пусковой. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT»**,** возможность управления запуском с помощью автоматических сценариев. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 10 А**, **мощность управляемого двигателя 4 кВт**. | 43 460 | 48890 |
| ШКП-010 вар.1 | Шкаф контрольно-пусковой. Интерфейс для работы в системе «Карат с БИУ TFT», возможность управления запуском с помощью автоматических сценариев. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 25 А, мощность управляемого двигателя 10 кВт**. | 45 070 | 50700 |
| ШКП-004 вар.2 | Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 10 А, мощность управляемого двигателя 4 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В.** | 40 240 | 45270 |
| ШКП-010 вар.2 | Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 25 А, мощность управляемого двигателя 10 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В.** | 41 850 | 47000 |
| ШКП-18 | Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 45 А, мощность управляемого двигателя 18 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В.** | 48 550 | 54600 |
| ШКП-30 | Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 10 А, мощность управляемого двигателя 30 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В.** | 70 370 | 79000 |
| ШКП-45 | Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 75 А, мощность управляемого двигателя 45 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В.** | 98 670 | 110000 |
| ШКП-75 | Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 110 А, мощность управляемого двигателя 75 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В.** | 126 400 | 142000 |
| ШКП-110 | Шкаф контрольно-пусковой. Автоматическое/ручное управление трехфазными двигателями в составе систем пожаротушения и дымоудаления. 3 линии контроля питания двигателя и режима его работы. **Коммутируемый ток 250 А, мощность управляемого двигателя 110 кВт, напряжение питания трехфазной сети 380 В.** | 160 050 | 180000 |
| **Шкаф пожарный навесной** | | | |
| ШПО-305 НЗ | Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | 5 360 | 6030 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shpk_305pr.jpgШПО-305 НО | Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/дверцы остекленные (с окном)/ петли справа/слева/красный/белый | 5 360 | 6030 |
| ШПО-305 УНЗ | Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/угловой/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | 5 670 | 6370 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shpk_306pr.jpgШПО-305 УНО | Шкаф металлический для пожарного огнетушителя/ навесной/угловой/дверцы остекленные (с окном)/ петли справа/слева/красный/белый | 5 670 | 6370 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shpk_310.jpgШПК-310 **НЗ** | Шкаф металлический для пожарного рукава/ **навесной/дверцы сплошные** (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | 7 620 | 8500 |
| ШПК-310 **НО** | Шкаф металлический для пожарного рукава/ **навесной/дверцы остекленные**/ петли справа/слева/красный/белый | 7 900 | 9800 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shkaf_pojarny_shpo_310_1.jpgШПО-310 НЗ | Шкаф металлический для огнетушителя/ навесной/дверцы сплошные (без окна)/ петли слева/справа/белый/красный | 6 940 | 7800 |
| ШПО-310 НО | Шкаф металлический для огнетушителя/ навесной/дверцы остекленные/ петли слева/справа/белый/красный | 6 940 | 7800 |
| ШПК-315 НЗ | Шкаф металлический навесной закрытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 10 440 | 11740 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shpk_315.jpgШПК-315 НК | Шкаф металлический навесной комбинированный для пожарного рукава и одного огнетушителя/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителя дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | 10 440 | 11740 |
| ШПК-315 НО | Шкаф металлический навесной открытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 11 290 | 12700 |
| ШПК-320 НЗ | Шкаф металлический навесной закрытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 11 430 | 12850 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shpk_320.jpgШПК-320 НК | Шкаф металлический навесной комбинированный для пожарного рукава и двух огнетушителей/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителей дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | 11 430 | 12850 |
| ШПК-320 НО | Шкаф металлический навесной открытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 12 280 | 13800 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shpk321.jpgШПК-321 НЗ | Шкаф металлический навесной закрытый для двух пожарных рукавов /дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 14 500 | 16300 |
| ШПК-321 НО | Шкаф металлический навесной открытый для двух пожарных рукавов /дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 16 200 | 18200 |
| **Шкаф пожарный встроенный** | | | |
| ШПК-310 **В**З | Шкаф металлический для пожарного рукава/ **встроенный**/дверцы сплошные (без окна)/ петли справа/слева/красный/белый | 8 190 | 9200 |
| ШПК-310 ВО | Шкаф металлический для пожарного рукава/ встроенный/дверцы остекленные/ петли справа/слева/красный/белый | 8 750 | 9840 |
| ШПО-310 ВЗ | Шкаф металлический для огнетушителя/ встроенный/дверцы сплошные (без окна)/ петли слева/справа/белый/красный | 7 900 | 8880 |
| ШПО-310 ВО | Шкаф металлический для огнетушителя/ встроенный/дверцы остекленные/ петли слева/справа/белый/красный | 7 900 | 8880 |
| ШПК-315 ВЗ | Шкаф металлический встроенный закрытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 12 020 | 13520 |
| ШПК-315 ВК | Шкаф металлический встроенный комбинированный для пожарного рукава и одного огнетушителя/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителя дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | 12 020 | 13520 |
| ШПК-315 ВО | Шкаф металлический встроенный открытый для пожарного рукава и огнетушителя/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 12 870 | 14400 |
| ШПК-320 ВЗ | Шкаф металлический встроенный закрытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 13 910 | 15600 |
| ШПК-320 ВК | Шкаф металлический встроенный комбинированный для пожарного рукава и двух огнетушителей/для пожарного рукава дверца сплошная (без окна)/ для огнетушителей дверца остекленная/петли справа/слева/красный/белый | 13 910 | 15600 |
| ШПК-320 ВО | Шкаф металлический встроеннный открытый для пожарного рукава и двух огнетушителей/дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 14 760 | 16600 |
| ШПК-321 ВЗ | Шкаф металлический встроенный закрытый для двух пожарных рукавов /дверцы сплошные (без окна)/петли справа/слева/красный/белый | 16 990 | 19110 |
| ШПК-321 ВО | Шкаф металлический встроенный для двух пожарных рукавов /дверцы остекленные/петли справа/слева/красный/белый | 18 680 | 21000 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/automat.jpgSA-101 | Полуавтомат (антипаника с возможностью ручного восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, интеграция в систему Карат, РИП, проводной пульт управления, работа с радиобрелоками Лидер. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | 290 060 | 326300 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/turniket_1.jpgSA-201 | Полный автомат (антипаника с возможностью автоматического восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, интеграция в систему Карат, РИП, проводной пульт управления, работа с радиобрелоками Лидер. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | 343 130 | 386000 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/automat.jpgSA-100 | Полуавтомат (антипаника с возможностью ручного восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, проводной пульт управления. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | 248 020 | 278995 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/turniket_1.jpgSA-200 | Полный автомат (антипаника с возможностью автоматического восстановления рабочего режима), 2 встроенных проксимити считывателя, Курс-100, проводной пульт управления. Подготовка для работы с пакетом «Проходная» ПО Лавина. | 301 090 | 338700 |
| SOT-1 | стойка ограждения торцевая хром. с двумя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм | 11 040 | 12420 |
| SOT-2 | стойка ограждения средняя хром. с четырьмя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм под 180 град. | 13 140 | 14780 |
| SOT-3 | стойка ограждения угловая хром. с четырьмя муфтами для крепления труб ограждения 32 мм под 90 град. | 13 140 | 14780 |
| ST-32-3000 | труба ограждения D=32 мм, L=3000 мм, хром | 4 450 | 4995 |
| Система диспетчеризации лифтов "Рубин" | | | |
| ЦБ Рубин-2П | Центральный блок на 2 двухпроводных направления. До 512 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | 18 400 | 20700 |
| ЦБ Рубин-4П | Центральный блок на 4 двухпроводных направления. До 1024 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | 26 280 | 29565 |
| ЦБ Рубин-8П | Центральный блок на 8 двухпроводных направления. До 2048 лифтов. В комплекте с ПО "ДКС Рубин". Возможность дистанционной настройки ПКЛ. Совмещает работу ЛБ "ОБЬ", ЛБ "КДК". | 36 790 | 41380 |
| ПКЛ-1 | Прибор контроля лифта для релейных электронных и микропроцессорных станций. Встроенный РИП в комплекте с АКБ 1,2 Ач. Возможность подключения внешнего РИПа. Аварийное освещение, журнал событий (50 000), 2 канала контроля температуры, идентификация пользователя ключами Touch Memory. 4 охранно-пожарных шлейфа сигнализации, 1 реле ОПВ. Встроенный речевой информатор принятия диспетчером вызова и сигнала о пожаре. Громкоговорящая связь (ГТС). | 10 510 | 11800 |
| Источники питания резервированные | | | |
| Парус-12-0.5П | 12В, 0.4 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковый корпус | 2 990 | 3360 |
| Парус-12-0.7П | 12В, 0.7 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковый корпус | 3 820 | 4290 |
| Парус-12-1П исп.1 | 12В, 1 А, под аккумулятор 1,2 Ач, пластиковый корпус | 4 570 | 5140 |
| Парус-12-1П исп.2 | 12В, 1 А, под аккумулятор 7 Ач, пластиковый корпус | 5 420 | 6090 |
| Парус-12-2П | 12В, 2 А, под аккумулятор 7 Ач, пластиковый корпус | 8 150 | 9160 |
| Парус-12-4.5М | 12 В, 4.5 А, под аккумулятор 7 / 12 Ач, металлический корпус | 11 770 | 13200 |
| Парус-24-2.2М | 24 В, 2.2 А, под аккумуляторы (7+7) / (12+12) Ач, металлический корпус | 12 260 | 13700 |
| ППКОП работающие в радиоканальной системе безопасности LONITA-202 (Риф Стринг RS-202) | | | |
| Циркон-3 лит.А комплект | 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | 44 800 | 50400 |
| Циркон-5 лит.А комплект | 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | 46 410 | 52200 |
| Циркон-6 лит.А комплект | 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | 47 220 | 53120 |
| Циркон-8 лит.А комплект | 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач, в комплекте с RS-202TD | 48 780 | 54870 |
| Циркон-3 лит.А | 3 зоны, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | 13 620 | 15300 |
| Циркон-5 лит.А | 5 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | 14 890 | 16750 |
| Циркон-6 лит.А | 6 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | 15 440 | 17370 |
| Циркон-8 лит.А | 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под АКБ 2,2 Ач | 16 680 | 18765 |
| Гранит-РК | | | |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/granit_rk_shema.jpg Гранит-5 лит. РК | Центральный прибор - радиоудлинитель реле ПЦН (радиоканал дальность до 1500 м). Под АКБ 7 Ач, 6 ПЦН, встроенный приемник RR701R20. | 26 560 | 29880 |
| РК. Комплект объектовый | Комплект для встраивания в объектовые приборы, в составе: передатчик RR701TS4, плата сопряжения передатчика. | 13 260 | 14900 |
| Базовый комплект Гранит-РК вар.1 | Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит. РК, Циркон-6 РК (3 шт.). | 86 310 | 96995 |
| Базовый комплект Гранит-РК вар.2 | Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит. РК, Циркон-6 РК (5 шт.). | 128 000 | 143995 |
| Базовый комплект Гранит-РК вар.3 | Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит.РК, комплект объектовый в составе передатчик RR701TS4, плата сопряжения передатчика (5 шт.). | 89 390 | 100500 |
| Интегрированная система безопасности "Лавина" (версия 6) | | | |
| **Варианты оборудования, для организации пульта нижнего уровня "Лавина"** | | | |
| &Ocy;&bcy;&ocy;&rcy;&ucy;&dcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &dcy;&lcy;&yacy; &ocy;&rcy;&gcy;&acy;&ncy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &pcy;&ucy;&lcy;&softcy;&tcy;&acy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy;. &TScy;&iecy;&ncy;&tcy;&rcy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&jcy; &mcy;&ocy;&dcy;&iecy;&mcy; &Gcy;&rcy;&acy;&ncy;&icy;&tcy;-&Lcy;. &Kcy;&ocy;&ncy;&tscy;&iecy;&ncy;&tcy;&rcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy;Гранит-Л2 вар.00 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. | 106 340 | 119630 |
| Гранит-Л2 вар.01 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 2 шт. | 131 560 | 147995 |
| Гранит-Л2 вар.02 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 3 шт. | 156 780 | 176300 |
| Гранит-Л2 вар.03 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | 86 010 | 96700 |
| Гранит-Л2 вар.04 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 2 шт. | 90 890 | 102200 |
| Гранит-Л2 вар.05 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал ГТС) 3 шт. | 95 770 | 107700 |
| Гранит-Л2 вар.07 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | 111 230 | 125000 |
| Гранит-Л2 вар.08 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 1 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 2 шт. | 116 110 | 130600 |
| Гранит-Л2 вар.09 | центр. модем с ПО «Лавина», универс. коммуникатор (канал GSM + ГТС) 2 шт. + универс. коммуникатор (канал ГТС) 1 шт. | 136 440 | 153400 |
| Гранит-Л2 вар.10 | центр. модем с ПО «Лавина», R-коммуникатор (радиоканал, модуль согл. с системой Lonta 202 ) 1 шт. | 86 570 | 97300 |
| Комплект Лавина-IP | Комплект для организации пульта охраны по каналу Ethernet с ПО «Лавина» вер. 6.2.1 с USB-ключем и лицензией "Лавина-IP" (Ethernet-канал) | 24 150 | 26995 |
| Комплект Лавина-IP + СКУД | Комплект для организации пульта охраны по каналу Ethernet с ПО «Лавина» вер. 6.2.1. USB-ключ с лицензиями "Лавина-IP" (Ethernet-канал) и СКУД "Проходная" | 33 540 | 37700 |
| **Дополнительное пультовое оборудование** | | | |
| &Pcy;&ucy;&lcy;&softcy;&tcy;&ocy;&vcy;&acy;&yacy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&acy;. &Tcy;&rcy;&iecy;&vcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ycy;&iecy; &scy;&ocy;&ocy;&bcy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &ocy;&tcy;&scy;&ycy;&lcy;&acy;&yucy;&tcy;&scy;&yacy; &ncy;&acy; &vcy;&iecy;&rcy;&khcy;&ncy;&icy;&jcy; &ucy;&rcy;&ocy;&vcy;&iecy;&ncy;&softcy; - &Mcy;&CHcy;&Scy;, &pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&acy;&yacy; &chcy;&acy;&scy;&tcy;&softcy;, &mcy;&icy;&lcy;&icy;&tscy;&icy;&yacy; &icy; &tcy;.&dcy;.ПВУ "Лавина" | USB-ключ\* для активации работы ПО Лавина 6.1.8 с пультами верхнего уровня "Лавина" | 30 860 | 34700 |
| &Scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&acy; &kcy;&ocy;&ncy;&tcy;&rcy;&ocy;&lcy;&yacy; &dcy;&ocy;&scy;&tcy;&ucy;&pcy;&acy;. &Pcy;&rcy;&ocy;&gcy;&rcy;&acy;&mcy;&mcy;&ncy;&ocy;&iecy; &ocy;&bcy;&iecy;&scy;&pcy;&iecy;&chcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy; &Lcy;&acy;&vcy;&icy;&ncy;&acy;. &Pcy;&rcy;&ocy;&khcy;&ocy;&dcy;&ncy;&acy;&yacy;СКУД "Проходная" | USB-ключ\* для активации СКУД АРМ "Проходная". Система контроля и управления доступом. Интеграция с 1С. (Требует активированного канала Ethernet) | 11 270 | 12600 |
| &Scy;&tcy;&rcy;&ucy;&kcy;&tcy;&ucy;&rcy;&acy; &scy;&icy;&scy;&tcy;&iecy;&mcy;&ycy; &lcy;&acy;&vcy;&icy;&ncy;&acy;. &pcy;&iecy;&rcy;&iecy;&dcy;&acy;&chcy;&acy; &dcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&khcy; &pcy;&ocy; &kcy;&acy;&ncy;&acy;&lcy;&ucy; IPЛавина-IP | USB-ключ\* для активации работы ПО «Лавина» по каналу Ethernet | 12 050 | 13500 |
| ПС-01 исп.Л | Бесконтактный считыватель Proximity карт, в комплекте с кабелем для подключения к ПК. Предназначен для регистрации проксимити-карт в объектовых приборах через АРМ администратора системы "Лавина" | 2 580 | 2900 |
| USB-программатор | USB-программатор для ППКОП Карат, Гранит-16/24, Курс-100, Циркон, Пирит. В системе "Лавина" позволяет программировать ППКОП Карат | 5 770 | 6490 |
| Лидер исп.Л | Тревожная радиокнопка, 100-150 м, 434 МГц, 2 брелока. В комплекте с кабелем для подключения к ПК. Предназначен для регистрации радиобрелоков в объектовых приборах через АРМ администратора системы "Лавина" | 6 440 | 7240 |
| **Пульт верхнего уровня "Лавина"** | | | |
| &Pcy;&ucy;&lcy;&softcy;&tcy;&ocy;&vcy;&acy;&yacy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&acy;. &Tcy;&rcy;&iecy;&vcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ycy;&iecy; &scy;&ocy;&ocy;&bcy;&shchcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; &ocy;&tcy;&scy;&ycy;&lcy;&acy;&yucy;&tcy;&scy;&yacy; &ncy;&acy; &vcy;&iecy;&rcy;&khcy;&ncy;&icy;&jcy; &ucy;&rcy;&ocy;&vcy;&iecy;&ncy;&softcy; - &Mcy;&CHcy;&Scy;, &pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&rcy;&ncy;&acy;&yacy; &chcy;&acy;&scy;&tcy;&softcy;, &mcy;&icy;&lcy;&icy;&tscy;&icy;&yacy; &icy; &tcy;.&dcy;.ПВУ "Лавина" вар.00 | Пульт верхнего уровня (программный модуль в составе ПО Лавина вер. 6.2.1) |  |  |
| **Шкаф 19" оборудование** | | | |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/pvur.jpgПВУ 23U | 19" шкаф "Пульт верхнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе:  - резервированный источник питания;  - сетевое хранилище на базе RAID-массива;  - 2 ПК с предустановленным ПО (основной и резервный);  - роутер для обеспечения одного надежного интернет соединения из 2-х входящих. | 670 840 | 754695 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/pvur.jpgПВУ 16U | 19" шкаф "Пульт верхнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе:  - резервированный источник питания;  - 1 ПК с предустановленным ПО;  - роутер для обеспечения одного надежного интернет соединения из 2-х  входящих | 391 060 | 439940 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/pvu.jpgПНУ 23U вар.1 | 19" шкаф "Пульт нижнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе:  - центральный модем (3 Универс. коммуниктора ГТС+GSM);  - резервированный источник питания Парус;   - АКБ 75 Ач (2 шт);  - 1 ПК с предустановленным ПО;  - свич D-Link DES-1005D;   - USB-ключ для активации работы с ПВУ | 709 630 | 798300 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/pvu.jpgПНУ 23U вар.2 | 19" шкаф "Пульт нижнего уровня" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе:  - центральный модем (3 УК ГТС + GSM);  - резервированный источник питания Парус;  - АКБ 75 Ач (2 шт);  - 2 ПК с предустановленным ПО (основной и резервный ПК);  - свич D-Link DES-1005D, USB-ключ для активации работы с ПВУ | 823 700 | 926600 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shkaf.jpgШО 23U вар.1 | 19" "Шкаф объектовый" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе: - Карат с БИУ TFT (УК ГТС + GSM и IP); - резервированный источник питания Парус; - АКБ 75 Ач (2 шт); - 1 ПК с предустановленным ПО; - свич D-Link DES-1005D; - видеосервер Горизонт-16; - Рокот-2 вар.К | 700 830 | 788400 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/shkaf.jpgШО 23U вар.2 | 19" "Шкаф объектовый" интегрированной системы безопасности "Лавина". В составе:  - Карат с БИУ TFT (УК ГТС + GSM и IP);  - резервированный источник питания Парус;  - АКБ 75 Ач (2 шт);  - 1 ПК с предустановленным ПО;  - свич D-Link DES-1005D;  - видеосервер Горизонт-16;  - Рокот-2 вар.К - 2 шт. | 731 570 | 822995 |
| **Варианты объектового оборудования** | | | |
| &Ocy;&bcy;&ocy;&rcy;&ucy;&dcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &dcy;&lcy;&yacy; &ocy;&rcy;&gcy;&acy;&ncy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy; &pcy;&ucy;&lcy;&softcy;&tcy;&acy; &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy;. &Ocy;&bcy;&hardcy;&iecy;&kcy;&tcy;&ocy;&vcy;&ycy;&jcy; &pcy;&rcy;&icy;&bcy;&ocy;&rcy; &Kcy;&vcy;&acy;&rcy;&tscy;-&Lcy; 1 &shcy;&lcy;&iecy;&jcy;&fcy; &scy;&icy;&gcy;&ncy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&acy;&tscy;&icy;&icy;Кварц вар. Л | Объектовый прибор, 2SIM коммуникатор, интегрированная тревожная кнопка, 1 брелок, 1 зона, под АКБ 1,2 Ач (работает с ПО Лавина 6.2.1 и выше) | 29 340 | 33000 |
| Гранит-3 с УК | объектовый прибор, 3 зоны, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | 36 750 | 41340 |
| Гранит-3 с УК ГТС | объектовый прибор, 3 зоны, УК ГТС (канал ГТС) | 21 580 | 24200 |
| Гранит-3 с УК и IP | объектовый прибор, 3 зоны, каналы ГТС, GSM, IP | 44 890 | 50500 |
| Гранит-3 с IP | объектовый прибор, 3 зоны, IP-канал | 18 370 | 20600 |
| Гранит-3 с RК | объектовый прибор, 3 зоны, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 14 670 | 16500 |
| Гранит-3 с УК и RК | объектовый прибор, 3 зоны, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 41 190 | 46300 |
| Гранит-3 с IP и RК | объектовый прибор, 3 зоны, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 23 530 | 26400 |
| Гранит-5 с УК | объектовый прибор, 5 зон, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | 37 620 | 42300 |
| Гранит-5 с УК ГТС | объектовый прибор, 5 зон, УК ГТС (канал ГТС) | 22 400 | 25200 |
| Гранит-5 с УК и IP | объектовый прибор, 5 зон, каналы ГТС, GSM, IP | 45 700 | 51400 |
| Гранит-5 с IP | объектовый прибор, 5 зон, IP-канал | 19 190 | 21500 |
| Гранит-5 с RК | объектовый прибор, 5 зон, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к  RS202TD) | 15 490 | 17400 |
| Гранит-5 с УК и RК | объектовый прибор, 5 зон, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 42 010 | 47200 |
| Гранит-5 с IP и RК | объектовый прибор, 5 зон, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 24 350 | 27300 |
| Гранит-8 с УК | объектовый прибор, 8 зон, универсальный 2SIM коммуникатор (канал GSM + ГТС) | 39 840 | 44800 |
| Гранит-8 с УК ГТС | объектовый прибор, 8 зон, УК ГТС (канал ГТС) | 24 470 | 27500 |
| Гранит-8 с УК и IP | объектовый прибор, 8 зон, каналы ГТС, GSM, IP | 47 770 | 53700 |
| Гранит-8 с IP | объектовый прибор, 8 зон, IP-канал | 21 260 | 23900 |
| Гранит-5 с RК | объектовый прибор, 5 зон, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к  RS202TD) | 17 560 | 19700 |
| Гранит-5 с УК и RК | объектовый прибор, 5 зон, GSM, ГТС, радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 44 080 | 49500 |
| Гранит-5 с IP и RК | объектовый прибор, 5 зон, IP (Ethernet), радиоканал (R-коммуникатор для подключения к RS202TD) | 26 420 | 29700 |
| Карат с IP | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, IP-канал | 28 910 | 32500 |
| Карат с УК | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, GSM, ГТС | 45 700 | 51400 |
| Карат с УК и IP | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. (БИУ), 24 зоны, GSM, ГТС, IP-канал | 54 120 | 60800 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/karat_bshs4.jpgКарат БШС-4 | Блок расширения шлейфов, 4 зоны, эл. ключ, 2 реле | 3 490 | 3900 |
| Стойка объектовая 19" | Комплектуется 19"-модулями оп заказу (ППКУОП Карат, речевое опов. Рокот, РИП Парус, видеонабл. Горизонт…) |  |  |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/karat_biu.jpgКарат с БИУ TFT с УК | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. с сенсорным  дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, GSM и ГТС-каналы | 71 040 | 79900 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/karat.jpgКарат с БИУ TFT с УК и IP | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. сенсорным дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, GSM, ГТС, IP-канал | 79 460 | 89300 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/karat.jpgКарат с БИУ TFT с IP | объектовый прибор, центральный блок (ЦБ) и блок инд. и упр. сенсорным дисплеем (БИУ TFT), 24 зоны, IP-канал | 54 250 | 60995 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/br-4.jpgКарат БР-4 | 4 реле 3А/~250/=36, внешнее питание, индикация, контроль, предназначен для расширения возможностей "Карат" с БИУ TFT | 3 760 | 4200 |
| http://www.arsenal-sib.ru/input_page/kurs_100.jpgКурс-100 вар.1 | 2 зоны, 2 ПЦН, контроль доступа, управл. 2-мя замками, IP-канал | 14 340 | 15995 |

Мы торгуем всем необходимым для создания систем охранно-пожарной сигнализации различной сложности и конфигурации от простейших (охрана одной точки с передачей информации о нарушении по GSM-каналу на сотовый телефон) до систем мониторинга удалённых объектов по каналам ГТС, GSM, Радио и IP (Ethernet).

**Наша продукция:**

* приборы приёмно-контрольные;
* приборы для индивидуальной охраны;
* извещатели пожарные и охранные;
* оповещатели световые, светозвуковые и речевые;
* радиоканальные системы;
* приборы и системы контроля доступа;
* блоки резервного электропитания;
* турникеты;
* шкафы пожарные;
* оборудование для управления, контроля диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализации лифтовых кабин, шахт и других служебных помещений.