|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Мощность**  **кВт.** | **Камера сгорания** | **Описание** | **Цена**  **руб.** |
| **BERETTA** | | | | |
| **Ciao 24 CSI (Чао)** | 24 | закрытая | двухконтурный, битермический теплообменник | 31447 |
| **Ciao 28 CSI (Чао)** | 28 | закрытая | 34686 |
| **Ciao 24 CSI Nord (Чао Норд)** | 24 | закрытая | двухконтурный битермический теплообменник.  Теплоизолированная воздухозаборная камера (для регионов с наружной  температурой воздуха ниже -25 С) | 33415 |
| **Ciao 24 CАI (Чао)** | 24 | открытая | двухконтурный, битермический теплообменник | 31447 |
| **Ciao 28 CАI (Чао)** | 28 | открытая | 34686 |
| **City 24 CAI (Сити)** | 24 | открытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС | 31447 |
| **City 28 CAI (Сити)** | 28 | открытая | 34686 |
| **City 28 RAI (Сити)** | 28 | открытая | одноконтурный, с возможностью подключения бойлеров 60, 120 или 160 л. | 32800 |
| **City 24 CSI (Сити)** | 24 | закрытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС | 31447 |
| **City 28 CSI (Сити)** | 28 | закрытая | 34686 |
| **City 35 CSI (Сити)** | 35 | закрытая | 46166 |
| **City 24 RSI (Сити)** | 24 | закрытая | одноконтурный, с возможностью подключения бойлеров 60, 120 или 160 л. | 30668 |
| **City 28 RSI (Сити)** | 28 | закрытая | 32390 |
| **City 25 RSI Green (Сити)** | 25 | закрытая | 58261 |
| **City 50 RS Green (Сити)** | 50 | закрытая | 88273 |
| **Boiler 28 BSI (Бойлер)** | 28 | закрытая | двухконтурный, встроенный бойлер ГВС из нержавеющей стали 60л. | 77777 |
| **Exclusive 24 CAI (Эксклюзив)** | 24 | открытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС, многофункциональный ЖК дисплей, погодозависемое регулирование | 42025 |
| **Exclusive 28 CAI (Эксклюзив)** | 28 | открытая | 46248 |
| **Exclusive MIX 26 CSI (Эксклюзив)** | 26 | закрытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС, многофункциональный ЖК дисплей, автоматическая подпитка, вентилятор с изменяемой частотой вращения, повышенный комфорт ГВС 4 режима (Лето, Лето-комфорт, Зима, Зима-комфорт) погодозависемое регулирование | 50430 |
| **Exclusive MIX 30 RSI (Эксклюзив)** | 30 | закрытая | одноконтурный, со всеми функциями котлов Exclusive MIX, с возможностью подключения бойлеров 60 или 120 л. | 47068 |
| **Exclusive MIX 30 СSI (Эксклюзив** | 30 | закрытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС, многофункциональный ЖК дисплей, автоматическая подпитка, вентилятор с изменяемой частотой вращения, повышенный комфорт ГВС 4 режима (Лето, Лето-комфорт, Зима, Зима-комфорт) погодозависемое регулирование | 54653 |
| **Exclusive 28 RАI (Эксклюзив)** | 28 | открытая | одноконтурный, со всеми функциями котлов Exclusive MIX, с возможностью подключения бойлеров 60 или 120 л. | 39975 |
| **Exclusive MIX 35 СSI (Эксклюзив** | 35 | закрытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС, многофункциональный ЖК дисплей, автоматическая подпитка, вентилятор с изменяемой частотой вращения, повышенный комфорт ГВС 4 режима (Лето, Лето-комфорт, Зима, Зима-комфорт) погодозависемое регулирование | 58835 |
| **SIME** | | | | |
| **Metropolis DGT 25 OF** | 22,8 | открытая | двухконтурный, битермический теплообменник, ЖК дисплей, сенсорное управление | 30586 |
| **Metropolis DGT 25 BF** | 23,7 | закрытая | двухконтурный, битермический теплообменник, ЖК дисплей, сенсорное управление | 30586 |
| **Metropolis DGT 30 BF** | 28 | закрытая | двухконтурный, битермический теплообменник, ЖК дисплей, сенсорное управление | 37351 |
| **Format DGT 25 OF** | 22,8 | открытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС, ЖК дисплей, сенсорное управление | 36244 |
| **Format DGT 25 BF** | 23,6 | закрытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС, ЖК дисплей, сенсорное управление | 36777 |
| **Format DGT 30 BF** | 27,8 | закрытая | двухконтурный, раздельные теплообменники для отопления и ГВС, ЖК дисплей, сенсорное управление | 39073 |